	typ
	wydajność
	próżnia
	ciśnienie tłoczenia
	ciśnienie różnicowe
	uszczelnienie wału
	materiały wykonania

	Vectra SX
	25 - 260 m3/h
	do 33 mbar abs
	do 2,3 bar abs
	do 1,5 bar
	mechaniczne pojedyncze
	żeliwo, rotor stal nierdzewna, korpus pokryty wewnątrz stalą nierdzewną

	2BV5
	160 - 580 m3/h
	do 33 mbar abs
	do 2,3 bar abs
	do 1,3 bar
	mechaniczne pojedyncze
	żeliwo/brąz, stal nierdzewna

	2BV6
	160 - 580 m3/h
	do 33 mbar abs
	do 2,2 bar abs
	do 1,3 bar
	mechaniczne pojedyncze lub podwójne przepłukiwane
	żeliwo, stal nierdzewna AISI 316

	2BV2/7
	25 - 145 m3/h
	do 33 mbar abs
	do 2,2 bar abs
	do 1,3 bar
	mechaniczne pojedyncze
	żeliwo/brąz, stal nierdzewna

	2BM5
	75 - 440 m3/h
	do 33 mbar abs
	do 2,3 bar abs
	do 1,3 bar
	brak - sprzęgło magnetyczne
	żeliwo/brąz, stal nierdzewna

	2BE1 (małe)
	100 - 3000 m3/h
	do 33 mbar abs
	do 3,5 bar abs
	do 2,6 bar
	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	żeliwo, stal nierdzewna i kombinacje tych materiałów

	2BM1
	125 - 1400 m3/h
	do 33 mbar abs
	do 2,5 bar abs
	do 1,5 bar
	brak - sprzęgło magnetyczne
	żeliwo, stal nierdzewna

	Vectra GL
	195 - 1400 m3/h
	do 67 mbar abs
	do 2 bar abs
	do 1 bar
	mechaniczne pojedyncze
	żeliwo sferoidalne

	Vectra XL
	195 - 8900 m3/h
	do 33 mbar abs
	do 3 bar abs
	do 2 bar
	sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe
	żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna

	SC
	220 - 5400 m3/h
	do 100 mbar abs
	do 2,5 bar abs
	do 1,5 bar
	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	żeliwo, stal nierdzewna

	CL (ECO-FLO)
	240 - 16500 m3/h
	do 100 mbar abs
	do 2,5 bar abs
	do 1,5 bar
	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	żeliwo, stal nierdzewna

	2BE1 (duże)
	2000 - 21000 m3/h
	do 33 mbar abs
	do 2,1 bar abs
	do 1,1 bar
	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	żeliwo, stal nierdzewna i kombinacje tych materiałów

	2BE4
	2000 - 32200 m3/h
	do 160 mbar abs
	do 2,5 bar abs
	do 1,5 bar
	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	żeliwo, stal nierdzewna i kombinacje tych materiałów

	904
	5000 - 22000 m3/h
	do 120 mbar abs
	do 2,5 bar abs
	do 1,5 bar
	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	żeliwo

	905
	5000 - 22000 m3/h
	do 120 mbar abs
	do 2,5 bar abs
	do 1,5 bar
	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	stal nierdzewna AISI 316L

	P2620
	24000 - 38000 m3/h
	do 160 mbar abs
	do 2,5 bar abs
	do 1,5 bar
	sznurowe lub mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	żeliwo

	TC/TCM
	170 - 3650 m3/h
	do 28 mbar abs
	 
	 
	sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe
	żeliwo, żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna

	AT
	680 - 4750 m3/h
	do 28 mbar abs
	 
	 
	sznurowe
	żeliwo

	2BK
	85 - 4100 m3/h
	0,8 - 4 bar abs
	do 8 bar abs
	do 5 bar
	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	stal nierdzewna

	2BG
	20 - 1700 m3/h
	 
	do 14 bar abs
	do 13 bar
	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	stal nierdzewna, żeliwo

	Vectra XM-150 (API)
	800 - 2000 m3/h
	 
	do 4,7 bar abs
	 
	API 682
	stal nierdzewna AISI 316

	2BQ
	6000 - 11000 m3/h
	 
	do 3,8 bar abs
	do 2,8 bar
	sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	żeliwo sferoidalne, stal nierdzewna

	NAM/NASM
	100 - 6200 m3/h
	 
	do 6 bar abs
	do 5 bar
	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe
	stal nierdzewna, inne materiały na życzenie

	NAB
	70 - 4750 m3/h
	 
	do 15 bar abs
	do 14 bar
	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne) lub kartridżowe
	stal nierdzewna, inne materiały na życzenie

	HP4-9
	200 - 4300 m3/h
	 
	do 8,5 bar abs
	do 7,5 bar
	mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	stal nierdzewna

	1250
	160 - 765 m3/h
	0,8 - 4 bar abs
	do 8,5 bar abs
	do 5 bar
	sznurowe, mechaniczne (pojedyncze lub podwójne)
	stal nierdzewna
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